**О безопасности печного отопления**

Одной из причин пожаров в частном секторе часто является нарушение правил устройства и эксплуатации печей. На сегодняшний день печь – не только источник тепла и радости, но и причина пожара, и порой хозяева не уделяют должного внимания «зимней помощнице». И чтобы беда миновала, МЧС в очередной раз напоминает несколько простых правил:

печь необходимо топить обязательно при закрытой топочной дверке;

а чтобы пол не загорелся от выпавших углей, следует его защитить предтопочным листом, размером не менее 700\*500 мм;

ни в коем случае нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также доверять их топку детям;

чтобы избежать перекала печи, топить ее рекомендуется два раза в день и с интервалом;

не следует складывать около дверок топящейся печи дрова и другие легковоспламеняющиеся предметы;

нельзя применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

А перед началом отопительного сезона необходимо проверить состояние исправности печи, а также дымовых каналов. Печи, поверхности труб и стен, должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены. Зола, угли и шлак должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Чтобы печь грела и радовала всего лишь необходимо проявить заботу к ней, и она непременно подарит вашему дому теплоту и уют.